|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia** | | |
| **Oba monitory interaktywne muszą być jednej firmy.** | | |
|  | **Wymagania minimalne** | |
| **Monitor** | Monitor Interaktywny 75" | Monitor Interaktywny 65" |
| **Przekątna:** | 75 cali w formacie 16:9 (obszar aktywny ekranu) | 65 cali w formacie 16:9 (obszar aktywny ekranu) |
| **Wymiary wyświetlacza:** | 1652\* 930mm (obszar wyświetlania) | 1432X807mm (obszar wyświetlania) |
| **Rozdzielczość:** | 4k (3840 x 2160 Pikseli) | 4k (3840 x 2160 Pikseli) |
| **Format:** | 16x9 | 16x9 |
| **Rodzaj panelu:** | LED | LED |
| **Jasność:** | 370 cd/m2 | 370 cd/m2 |
| **Kontrast:** | 4000 | 4000 |
| **Kąt widzenia:** | 178 | 178 |
| **Czas reakcji matrycy:** | 6 ms | 6 ms |
| **Powierzchnia Antyodblaskowa:** | TAK | TAK |
| **Hartowane szkło:** | H7 | H7 |
| **Żywotność Panelu:** | 50 000h | 50 000h |
| **Technologia dotyku:** | (IR) Pozycjonowanie w podczerwieni | (IR) Pozycjonowanie w podczerwieni |
| **Ilość pkt dotyku:** | 20 pkt | 20 pkt |
| **Rozdzielczość dotyku:** | 32767 x 32767 | 32767 x 32767 |
| **Wsparcie HID:** | TAK | TAK |
| **Współpraca z Windows Ink:** | Tak - Automatyczne rozpoznawanie narzędzi | Tak - Automatyczne rozpoznawanie narzędzi |
| **Głębia kolorów:** | 1.07 mld (8bit+FRC) | 1.07 mld (8bit+FRC) |
| **Dokładność:** | 1 mm | 1 mm |
| **Głośniki:** | 2 x 15W | 2 x 15W |
| **Pozycja głośników:** | Przód | Przód |
| **Android:** | 8.0 | 8.0 |
| **Chipset:** | MSM848 | MSM848 |
| **CPU:** | ARMv8 A73\*2+A53\*2 ( A53 : 1.05-1.3GHz: A73 : 1.15-1.5GHz) | ARMv8 A73\*2+A53\*2 ( A53 : 1.05-1.3GHz: A73 : 1.15-1.5GHz) |
| **RAM:** | 3 GB | 3 GB |
| **ROM:** | 16 GB + 32 GB (Flash Memory) | 16 GB + 32 GB (Flash Memory) |
| **WiFi Android:** | TAK 2.4 Ghz / 5 Ghz | TAK 2.4 Ghz / 5 Ghz |
| **Tryb tablicy interaktywnej:** | TAK | TAK |
| **Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami przenośnymi:** | Tak | Tak |
| **Strumieniowanie obrazu do urządzeń mobilnych:** | Tak | Tak |
| **Zarządzanie zdalne grupą monitorów:** | TAK | TAK |
| **Formaty multimedialne:** | Image | JPEG. BMP. PNG Video | MPEG1. MPEG2. MPEG4. H.264. H.265. RM. RMVB. MOV. MJPEG. VC1. DivX. FLV (Support 1080P. 4K HD Decoding) Audio| MP3. M4A. (AAC) | Image | JPEG. BMP. PNG Video | MPEG1. MPEG2. MPEG4. H.264. H.265. RM. RMVB. MOV. MJPEG. VC1. DivX. FLV (Support 1080P. 4K HD Decoding) Audio| MP3. M4A. (AAC) |
| **Wsparcie dla drukarek WIFI:** | TAK | TAK |
| **Czujnik temperatury:** | TAK | TAK |
| **Wejścia HDMI:** | 3 szt. ( 2 x HDMI 2.0 . 1 x HDMI 1.4) | 3 szt. ( 2 x HDMI 2.0 . 1 x HDMI 1.4) |
| **Wyjścia HDMI:** | 1 szt. (HDMI 2.0) | 1 szt. (HDMI 2.0) |
| **DisplayPort:** | 1 szt. | 1 szt. |
| **Wejścia VGA:** | 1 szt. | 1 szt. |
| **Porty USB:** | USB typ A x 5 ( 3 porty USB 2.0 Dynamiczne | 1 port USB 3.0 Dynamiczny |1 port Android ) | | USB typ A x 5 ( 3 porty USB 2.0 Dynamiczne | 1 port USB 3.0 Dynamiczny |1 port Android ) | |
| **USB (Dotyk):** | 5 szt. | 5 szt. |
| **Wyjście optyczne:** | 1 szt. | 1 szt. |
| **Wejścia jack 3.5mm:** | 1 szt. | 1 szt. |
| **Wejście mikrofonowe:** | 1 szt. | 1 szt. |
| **Wyjście DC 5V 2A:** | 1 szt. | 1 szt. |
| **Oprogramowanie:** | Tak | Tak |
| **LAN:** | 2 szt. | 2 szt. |
| **RS232:** | 1 szt. | 1 szt. |
| **Sposób montażu:** | Ścienny lub na podstawie mobilnej | Ścienny lub na podstawie mobilnej |
| **Uchwyt do mocowania na ścianę** | TAK | TAK |
| **Komunikacja z komputerem:** | USB-AA | USB-AA |
| **W zestawie:** | Monitor x 1 | Kabel USB 5M x 1 | Pilot x 1 | Kabel HDMI x 1 | Kabel zasilający wersja europejska x 1 | Piórko x 1 | Instrukcja obsługi x 1 | Oprogramowanie | Kabel zasilający 5V 2A (Android box) | Karta WiFi x 1 | | Monitor x 1 | Kabel USB 5M x 1 | Pilot x 1 | Kabel HDMI x 1 | Kabel zasilający wersja europejska x 1 | Piórko x 1 | Instrukcja obsługi x 1 | Oprogramowanie | Kabel zasilający 5V 2A (Android box) | Karta WiFi x 1| |
| **Adnotacje ekranowe:** | TAK | TAK |
| **VESA:** | 800 x 400 | 600 x 400 |
| **Pobór mocy:** | Maximum 220W | Standby Mode 0.5W | Maximum 220W | Standby Mode 0.5W |
| **Zasilanie:** | AC 100-240V. 50/60Hz | AC 100-240V. 50/60Hz |
| **Temperatura przechowywania:** | -20-60 | 10%90% | -20-60 | 10%90% |
| **Gwarancja na elektronikę:** | 5 lat | 5 lat |
| **Gwarancja na panel:** | 5 lat | 5 lat |
| **Temperatura pracy:** | 0-40 | 10%90% | 0-40 | 10%90% |
| **Metoda obsługi:** | Pisak lub palec | Pisak lub palec |